EX. 4

8 BIT DIVISION

LXI H,1100

MOV B,M

MVI C,00

INX H

MOV A,M

LOOP: CMP B

JC SKIP

SUB B

INR C

JMP LOOP

SKIP: STA 1102

MOV A,C

STA 1103

HLT